**Гарантийный талон №\_\_\_\_\_**

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца

полностью заполненный гарантийный талон.

Гарантийные обязательства распространяются с момента продажи и действуют

в течение пяти лет, при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.

**Кухонный смеситель «Granula».**

**Модель, цвет:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Фирма-продавец**

(Заполняется продавцом)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Юридический адрес:** |  |
| **Фактический адрес:** |  |

Штамп продавца Печать фирмы-продавца

**Дата продажи**

(Заполняется покупателем)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изделие в полном комплекте, включая инструкцию по эксплуатации, получил(а);

С условиями гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания ознакомлен(а) и согласен(на).

Продавец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Покупатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Места для подписей.

Инструкция

Кухонные смесители

торговой марки

«Granula»

[www.Granula-td.ru](http://www.Granula-td.ru)

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим вас за выбор марки «Granula». Кухонные смесители «Granula» изготовлены

из высококачественной латуни и покрыты специальным составом, стойким к перепадам температур и механическим повреждениям. Смесители «Granula» работают очень тихо, имеют специальные изоляторы против нагрева ручек, обеспечивают ровный, мягкий поток воды и обладают повышенной стойкостью к гидроударам и протечкам.

**Внимание!** Перед началом эксплуатации купленного изделия, внимательно изучите положения, изложенные в данном руководстве. Проверьте правильность заполнения гарантийного талона. Обратите внимание на то, чтобы все поля гарантийного талона были заполнены.

1. **Общие сведения.**

▪ Смеситель с монорычажным управлением.

▪ Смеситель предназначен для смешивания горячей и холодной воды, при рабочем давлении до 0,63МПА, поступающего из центральных, или местных систем водоснабжения.

1. **Технические данные и характеристики.**

▪ Рабочая температура – до 80 °C;

▪ Максимальное давление – 1 МПА;

▪ Размер резьбы подсоединения к водопроводу – ½;

▪ Группа по параметру герметичности – 1;

▪ Максимально допустимая разница в давлениях между горячей и холодной водой – 1,5 бар.

1. **Эксплуатация и уход.**

▪ Используйте моющие, чистящие средства только на мыльной основе.

▪ Во время эксплуатации смесителя не используйте абразивных, а также агрессивных химических веществ для очистки изделия, так как это может привести к образованию царапин

и потертостей.

▪ Споласкивайте смеситель водой после каждого использования.

▪ Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов регулировки давления, или их неправильной регулировкой, может вызвать нарушение работы смесителя. Регулярно проверяйте, и при необходимости регулируйте клапан регулировки давления.

1. **Установка смесителя.**

**Внимание!** Для установки кухонного смесителя мы рекомендуем Вам обратиться

к профессиональным установщикам сантехнического оборудования.

**Гарантийные обязательства производителя**

**и правила гарантийного обслуживания.**

1. Компания **ООО “Стайл-Стоун”** гарантирует, что изделие на момент покупки является полностью укомплектованным, и соответствует стандартам качества и безопасности, а также требованиям заключенного договора купли-продажи.
2. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт изделия, но только при обнаружении дефектов производственного характера.
3. Комплектация изделия проверяется покупателем, при получении товара, в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектации изделия не принимаются.
4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

▪ Если изделие имеет следы постороннего вмешательства, или была попытка самостоятельного ремонта.

▪ Если обнаружены изменения конструкции изделия.

▪ Если изделие эксплуатировалось не по своему целевому назначению.

▪ Если изделие использовалось с комплектующими, не предусмотренными изготовителем.

▪ Механические повреждения (Как внутренние, так и внешние), полученные

в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.

▪ Повреждения, вызванные попаданием на поверхность едких веществ и жидкостей.

1. Гарантия действительна при наличии гарантийного талона, заверенного печатью продавца, и подписанного покупателем. Все поля, указанные в гарантийном талоне, обязательны к заполнению.
2. Гарантийный срок эксплуатации на смеситель - 5 лет.
3. Гарантийный срок службы на соединительные шланги (подводку) – 6 месяцев.
4. Продолжительность гарантийного срока указывается в гарантийном талоне.
5. Гарантия действительна только на территории Р.Ф.

**В случае выявления неисправностей или дефектов, следует обратиться в компанию**

***ООО “Стайл-Стоун”* через продавца, или на сайте** [**www.Granula-td.ru**](http://www.Granula-td.ru) **.**

**Комплектовочная ведомость.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Количество, штук** |
| **1** | Кухонный смеситель **«Granula»** | 1 |
| **2** | Гибкие шланги для подключения воды | 2 |
| **3** | Шпильки/гайка (в зависимости от модели) | 2/1 |
| **4** | Шайба крепежная | 1 |
| **5** | Прокладки уплотнительные | 2 |

**Выполнение гарантийных обязательств:** Работы, связанные с устранением дефектов, или обменом товара, производятся в течение гарантийного срока, по месту приобретения товара.

**Производитель:** **ООО “Стайл-Стоун”** г. Москва, ул. Трофимова, Д.29.

**Сайт:** [www.Granula-td.ru](http://www.Granula-td.ru) .