**Гарантийный талон №\_\_\_\_\_**

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца

полностью заполненный гарантийный талон.

Гарантийные обязательства распространяются с момента продажи и действуют

в течение одного года, при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.

**Кухонная мойка «Granula».**

**Модель, цвет, размер:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Фирма-продавец**

(Заполняется продавцом)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Юридический адрес:** |  |
| **Фактический адрес:** |  |

Штамп продавца Печать фирмы-продавца

**Дата продажи**

(Заполняется покупателем)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изделие в полном комплекте, включая инструкцию по эксплуатации, получил(а);

С условиями гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания ознакомлен(а) и согласен(на).

Продавец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Покупатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Места для подписей.

Инструкция

Кухонные мойки

торговой марки

«Granula»

[www.Granula-td.ru](http://www.Granula-td.ru)

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим вас за выбор марки **«Granula»**. Кухонные мойки **«Granula»** произведены

по уникальной технологии, из гранитной крошки и акриловой смолы. Данное сочетание материалов обеспечивает изделию гигиеничность, надежность и высокую устойчивость

к механическому и температурному воздействию.

**Внимание!** Перед началом эксплуатации купленного изделия, внимательно изучите положения, изложенные в данном руководстве. Проверьте правильность заполнения гарантийного талона! Обратите внимание на то, чтобы все поля гарантийного талона были заполнены.

1. **Общие сведения.**

Изделия (Продукция) изготовлены из современных, экологически чистых материалов, состоящих из гранитной крошки и акриловой полиэфирной смолы.

1. **Технические данные и характеристики.**

Продукция изготавливается по уникальным технологиям из качественных материалов.

Наши изделия обладает высокой ударопрочностью, повышенной стойкостью к воздействию агрессивных сред и У.Ф. излучению, повышенной стойкостью к влаге и морозам, коррозийной устойчивостью, стойкостью к вибрации и истиранию, стойкостью к температурным перепадам.

1. **Эксплуатация и уход.**

▪ Регулярно чистите рабочую поверхность кухонной мойки теплой водой, с использованием жидкого моющего средства (Рекомендуемые средства: Fairy, Aos, Domestos, Mr. Proper)

и паралоновой губки.

▪ Удаляйте известковый налет с рабочей поверхности кухонной мойки при помощи столового уксуса, или специальных средств против известкового налета.

▪ Во время эксплуатации кухонной мойки не используйте абразивных, а также агрессивных химических веществ для очистки изделия, так как это может привести к образованию царапин

и потертостей.

▪ Пятна, оставленные окрашивающимися продуктами или жидкостями (Такими как чай, кофе, фруктовые соки, ягоды, свекла и т.д.), немедленно удалите горячей водой с применением моющего средства.

▪ Не наливайте в мойку спирт, бензин, трихлороэтилен, ацетон или другие растворители, так как они оказывают негативное воздействие на структуру мойки, и восстановить её будет невозможно.

▪ Не используйте мойку в качестве разделочной доски.

▪ Не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы (Кастрюли или иные раскалённые предметы необходимо ставить на специальные подставки).

1. **Транспортировка и хранение.**

При транспортировке и хранении, изделие должно находиться в горизонтальном положении (Если это не оговорено иначе манипуляционными знаками на упаковке!) на ровной, жесткой поверхности.

1. **Установка кухонной мойки.**

**Внимание!** Для установки кухонной мойки мы рекомендуем Вам

обратиться к профессиональным сборщикам кухонной мебели.

1. Положите кухонную мойку чашей вверх на столешницу отцентруйте её так, чтобы боковые перегородки (Стенки) мебели не мешали установке чаши (Мин. расстояние от перегородок 10мм.)

2. Внимание! Мойка Granula 7001 при установке очерчивается в зеркальном отражении.

3. Перенесите контур мойки с помощью карандаша на столешницу.

4. От полученного контура мойки отступите 10мм по всему периметру с внутренней стороны

и начертите линию выреза

5. Выпилите лобзиком фрагмент столешницы по линии выреза.

6. При необходимости просверлите фрезой по камню или керамике (D 350mm) в кухонной мойке отверстие для смесителя (Для моделей с реверсивным расположением смесителя).

7. Установите на кухонную мойку смеситель и сливную арматуру.

8. Обработайте силиконом вырез в столешнице по всему периметру. Нанесите силикон

на лицевую сторону столешницы на расстоянии 10мм от края выреза.

9. Установите кухонную мойку в вырез столешницы, отцентруйте и плотно прижмите, до полного высыхания герметика. Удалите излишки герметика.

**Гарантийные обязательства производителя**

**и правила гарантийного обслуживания.**

1. Компания **ООО “Стайл-Стоун”** гарантирует, что изделие на момент покупки является полностью укомплектованным, и соответствует стандартам качества и безопасности, а также требованиям заключенного договора купли-продажи.
2. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт изделия, но только при обнаружении дефектов производственного характера.
3. Комплектация изделия проверяется покупателем, при получении товара, в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектации изделия не принимаются.
4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

▪ Если изделие имеет следы постороннего вмешательства, или была попытка самостоятельного ремонта.

▪ Если обнаружены изменения конструкции изделия.

▪ Если изделие эксплуатировалось не по своему целевому назначению.

▪ Если изделие использовалось с комплектующими, не предусмотренными изготовителем.

▪ Механические повреждения (Как внутренние, так и внешние), полученные

в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.

▪ Повреждения, вызванные попаданием на поверхность едких веществ и жидкостей.

1. Гарантия действительна при наличии гарантийного талона, заверенного печатью продавца, и подписанного покупателем. Все поля, указанные в гарантийном талоне, обязательны к заполнению.
2. Срок службы продукта – не менее 10 лет.
3. Гарантия производителя на продукцию - 5 лет с даты продажи.
4. Продолжительность гарантийного срока указывается в гарантийном талоне.

**В случае выявления неисправностей или дефектов, следует обратиться в компанию**

***ООО “Стайл-Стоун”* через продавца, или на сайте** [**www.Granula-td.ru**](http://www.Granula-td.ru) **.**

**Комплектовочная ведомость.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Количество, штук** |
| **1** | Технический паспорт (Инструкция) | 1 |
| **2** | Кухонная мойка **«Granula»** | 1 |
| **3** | Комплектация (Перелив + выпуск + сифон) | 1 |

**Выполнение гарантийных обязательств:** Работы, связанные с устранением дефектов, или обменом товара, производятся в течение гарантийного срока, по месту приобретения товара.

**Производитель:** **ООО “Стайл-Стоун”** г. Москва, ул. Трофимова, Д.29.

**Сайт:** [www.Granula-td.ru](http://www.Granula-td.ru) .