РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Духовой шкаф

Модель: MO S X 781E4 P

Уважаемый покупатель!

Примите наши искренние поздравления по случаю приобретения духового шкафа. Вы сможете убедиться в правильности вашего выбора в процессе эксплуатации изделия. Перед началом использования внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации. Храните данную инструкцию в безопасном месте для дальнейшего использования. Убедитесь в том, что другие пользователи также ознакомлены с данной инструкцией.

Декларация соответствия

После распаковки духового шкафа убедитесь, что он не был поврежден. Если у Вас есть сомнения, не используйте прибор, свяжитесь с соответствующим специалистом. Храните паковочные материалы, такие как пластиковые пакеты, полистирол или гвозди, вне ределов досягаемости детей, так как они крайне опасны.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

............................................................................................ 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПАКОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ............................... 7

РАСПАКОВКА ДУХОВОГО ШКАФА ............................................................... 7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 7

ВСТРАИВАНИЕ .................................................................................................... 8

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА В НИШЕ ............................................. 8

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ .............................................................. 9

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ............................................................ 10

ФУНКЦИИ ДУХОВОГО ШКАФА .................................................................... 10

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА .......................................................................................

12

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .................................................................. 14

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ................................................................................... 35

3

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Эти предупреждения приведены для вашей безопасности. Пожалуйста, внимательно прочтите их перед установкой и началом использования устройства:

• Это устройство разработано, чтобы использов аться взрослыми. Нельзя разрешать детям играть с устройством и вмешиваться в средства управления.

• Любые работы по установке, ремонту, сервисному обслуживанию должны проводиться квалифиц ированными специалистами.

-- Опасно изменять спецификацию или видоизменять устройство. Продавец не несет ответственности за видоизмененное устройство.

• Духовой шкаф может

быть очень горячими вовремя их использования и сохранять высокую температуру в течение длительного периода времени после использования. Дети должны быть под контролем во время использования устройства. Запрещено прикасаться к поверхностям во время использования или пока устройство не охладится после использования. Убедитесь, что все ручки управления находятся

4

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

в положении «OFF», когда устройство не используется.

• Для гигиены и из соображений безопасности устройство должно быть чистым. Жировой налет и остатки пищи могут привести к пожару. Устройство разработано для приготовления пищи и не должно использоваться в других целях.

• Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения полученные устройством при использовании не по назначению. Никогда не оборачивайте части духовки алюминиевой фольгой. Прежде чем начинать чистить духовку убедитесь, что она выключена и отключена от розетки, дайте ей остынуть.

• Ни при каких обстоятельствах не ремонтируйте устройство самостоятельно. Ремонт, выполне нный не специалистами, может привести к повреждениям или более серьезным сбоям в работе устройства.

• Не прикасайтесь к устройству влажными частями тела, это может привести к удару электрическим током.

• Не используйте шлифующие моющие средства и металлические скребки для очистки стекла -

5

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

духовки, это может поцарапать поверхности и нанести непоправимый ущерб стеклу.

• Не используйте шнур питания с адаптером или удлинителем, это может привести к пожару.

• Если кабель поврежден, то он должен быть заменен на новый кабель типа H05VV-F или H05V2V2-F квалифицированным электриком. Поперечное сечение используемого кабеля должно быть минимум 1,5 мм2.

• Электропитание должно быть должным образом заземлено и подключено в розетку не менее 250 вольт и 20 ампер.

• Панели кухонного гарнитура рядом с духовым шкафом должны быть изготовлены из термостойкого материала. Убедитесь, что клей, которым склеены фанерные панели, может выдерживать температуру 120°С. Пластиковые панели или клей фанерных панелей могут не выдержать высоко температуры и начать плавиться и деформироваться. После того, как шкаф будет установлен, необходимо изолировать электрические части шкафа.

• Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.

6 .

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

• Снимите заднюю панель кухонного шкафа для обеспечения нормальной циркуляции воздуха округ духовки. Зазор с задней стороны духовки должен быть не менее 45 мм.

***ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПАКОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ***

*РАСПАКОВКА ДУХОВОГО ШКАФА* Когда Вы распаковали духовку, удостоверьтесь, что она не была повреждена. Если у Вас есть какие-нибудь сомнения: свяжитесь с сервисным центром или продавцом, у которого вы приобрели духовку. Духовой шкаф тяжелый. Соблюдайте осторожность при его перемещении. Перед началом использования духового шкафа убедитесь, что вся упаковка внутри и снаружи была извлечена.

*ПОДКЛЮЧЕНИЕ* Важно: духовой шкаф должен быть подключен согласно прилагаемым инструкциям. Любые работы, связанные с электричеством должны проводиться квалифицированным электриком.

7

**ВСТРАИВАНИЕ**

Важно, чтобы размеры и материалы ниши в которую будет встраиваться духовка были подходящими и могли выдерживать температуру как минимум 70°С. Размеры устройства и ниши представлены ниже:

560

80 595

100 250 min. 570 560

606

*ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА В НИШЕ* 1. Установите духовой шкаф в нишу.

600

555

595

20

8

**ВСТРАИВАНИЕ**

2. Откройте дверцу духовки и снимите резиновую защиту с двух отверстий для винтов по бокам рамки духовки. 3. Закрепите духовой шкаф в кухонном шкафу с помощью двух винтов, подходящих в отверстия в рамке духовки. 4. Верните резиновую защиту после закрепления

духового шкафа в нише.

*ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ*

Духовка предназначена для работы в сети 230 В – 50 Гц, полная мощность поглощения 3000 Вт. Кабель, используемый для прямого подключения к электросети должен быть с сечением 1,5 мм, двухполярным выключателем с минимальным значением 250В, 20А. Желто-зеленый провод - заземление.

9

**ВСТРАИВАНИЕ**

LN

*ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ* После установки и подключения кабель должен быть размещен таким образом, чтобы он ни в коем случае не касался мест с повышенной температурой. После установки избавьтесь от упаковки должным образом, не причиняя вред окружающей среде.

**ФУНКЦИИ ДУХОВОГО ШКАФА**

**Символ Описание функции**

Лампа, которая позволяет пользователю следить за процессом приготовления пищи без открывания двери. Размораживание: циркуляция воздуха комнатной температуры позволяет более быстро разморозить продукты (без воздействия тепла). Это мягкий и быстрый способ ускорить размораживание продуктов и готовой пищи.

10

**ФУНКЦИИ ДУХОВОГО ШКАФА**

Нижний нагрев

: скрытый элемент в нижней части печи обеспечивает более концентрированное тепло продуктам, причем они не сморщиваются. Это идеальный режим для пищи, которая готовится долго – запеканок, рагу, выпечки, пиццы, т.е. там, где необходима хрустящая основа. Температуру можно выставить в диапазоне от 60 до 120 °C. Температура по умолчанию 60 °C. Нижний и верхний нагрев

: верхняя и нижняя часть печи работают вместе и обеспечивают обычную готовку. Температуру можно выставлять в диапазоне от 50 до 250 °C. Температура по умолчанию

220 °C. Эту функцию можно включить по выбору. Нижний и верхний нагрев с вентилятором

: сочетание вентилятора и обычного нагревательного элемента обеспечивает лучшее проникновение тепла в пищу, что позволяет экономить до 30-40 % электроэнергии. Блюда имеют легкую корочку, сохраняя при этом влагу внутри. Примечание: данная функция подходит для поджарки больших кусков мяса при высокой температуре. Температуру можно выставить в

диапазоне от 50 до 250 °C. Температура по умолчанию 220 °C.

Гриль

: внутренний элемент гриля периодически включается и выключается, что позволяет сохранять температуру. Температуру можно выставить в диапазоне от 180-240 °C. Температура по умолчанию 210 °C. Эту функцию можно включить по выбору. Двойной гриль: работают лучистый нагревательный элемент и верхний нагревательный элемент. Температуру можно выставить в диапазоне от 180-240 °C. Температура по умолчанию 210 °C. Двойной гриль с вентилятором

: лучистый нагревательный элемент работает с вентиляцией. Температуру можно выставить в диапазоне от 180-240 °C. Температура по умолчанию 210 °C.

11

**ФУНКЦИИ ДУХОВОГО ШКАФА**

Конвекция: элемент на конвекционном вентиляторе обеспечивает дополнительный источник тепла для конвекционного типа приготовления пищи: вентилятор включается автоматически, что улучшает циркуляцию воздуха в печи и обеспечивает равномерное распределение тепла. Температуру можно выставить в диапазоне от 50-240 °C. Температура по умолчанию 180 °C.

: Если включена эта функция, на дисплее будет светиться иконка «PYA».

Поставщик MIDEA

Модель

MO 781E4 SP

Индекс энергетической эффективности на полость

Пиролитическая очистка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

106

Класс потребления энергии A

Потребление энергии на цикл при нагнетании воздуха

- 240В 0,89 Потребление энергии на цикл в обычном

режиме приготовления

0,99

Количество полостей 1

Источник тепла на полость Электричество

Объем каждой полости 70 л

Напряжение 220 ~/50Гц

Максимальная мощность 3200Вт

12

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Как только духовка установлена, необходимо удалить все заводские

защитные материалы и снять пластиковую пленку с элементов

духовки. При первом использовании духовки могут появиться

неприятные запахи. Не стоит беспокоиться. Разогрейте духовку до

максимальной температуры и оставьте работать пустой духовой

шкаф на 30 минут для удаления остатков неприятных запахов.

Духовой шкаф управляется цифровым программатором c LED

дисплеем.

Когда функция выбрана, на дисплее загорается соответствующий

знак.

K1 Кнопка напоминания

Кнопка запуска

K2

K2

Кнопка времени Кнопка остановки

13

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

часы 1. Настройка После подключения прибора к сети питания на дисплее высветятся символы 0:00. 1> Нажмите , замигают часы. 2> Поверните ручку «К2», чтобы настроить значение

часов , время должно быть выбрано в диапазоне 0-23. 3> Нажмите , замигают минуты. 4> Поверните ручку «К2», чтобы настроить значение

минут, время должно быть выбрано в диапазоне 0-59. 5> Нажмите , чтобы закончить настройку, замигает символ «:». Примечание: Настройка возможна в пределах 24 часов. Если время не выставлено, таймер не будет работать и будут светиться символы «0:00».

2. Выбор

функций 1> Поверните ручку «К1» для выбора желаемой функции. Будет светиться соответствующий индикатор. 2> Поверните ручку «К2», чтобы настроить температуру.

3> Нажмите , чтобы подтвердить начало приготовления пищи. Будет светиться соответствующая иконка температуры «С». 4> Если вы пропустили пункт 2, нажмите , чтобы подтвердить начало приготовления пищи. На LED-дисплее будет отображаться температура по умолчанию. ПРИМЕЧАНИЕ: 1> Количество шагов кодового переключателя следующее: 0-0:30 мин: шаг 1 минута 0:30-9:00 часов: шаг 5 минут 2> Количество шагов для настройки температуры 5 °C, а для гриля 30 °C. 3> Поверните ручку «К1», чтобы настроить время приготовления. Затем нажмите , чтобы начать приготовление пищи. Если кнопка не нажата в течение 3 секунд, печь будет готовить по предыдущему выставленному времени.

14

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

4> Поверните ручку «К2», чтобы настроить температуру. Будет светиться соответствующий индикатор. Затем нажмите , чтобы начать приготовление пищи. Если кнопка не нажата в течение 3 секунд, печь будет готовить по предыдущей выставленной температуре.

3. Лампа 1 > Поверните ручку «К1», чтобы выбрать функцию, будет светиться соответствующая иконка. 2> Нажмите , чтобы подтвердить выбор функции

. Будут светиться иконки "0:00"

.

4. Функция запроса В процессе приготовление пищи вы можете использовать функцию запроса при которой после 3 секунд духовка

возвращается в текущий режим. 1> Во время приготовления пищи нажмите , чтобы проверить текущее время. 2> Если таймер был выставлен, нажмите , чтобы узнать текущее время. 5. Блокировка от детей Чтобы заблокировать: нажмите и одновременно на 3 секунды вы услышите долгий звуковой сигнал, означающий, что блокировка от детей включена, после чего будет светиться индикатор Разблокирование :нажмите и одновременно на 3 секунды, вы услышите долгий звуковой сигнал, означающий, что

духовой шкаф был разблокирован. Примечание: Если во время работы духового шкафа

вы хотите остановить еro, нажмите кнопку остановки. Эту кнопку не обязательно зажимать долго, достаточно быстрого нажатия.

15

никаких **ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ** 6. Функция напоминания: В электропечи имеется функция напоминания, которая в течение 9 часов может напомнить вам начать приготовление пищи в определенное время (от 1 минуты до 9 часов). Данную фукнцию можно выставить только в режиме ожидания. Чтобы включить функцию напоминания: 1> Нажмите кнопку ; 2> Поверните ручку «К2», чтобы выставить часы время напоминания. 3> Снова нажмите кнопку ; 4> Поверните ручку «К2», чтобы выставить минуты времени напоминания. 5> Нажмите кнопку , чтобы подтвердить время начала приготовления. Примечание: после установки времени, печь 10 раз подаст звуковой сигнал, после чего символ исчезнет с экрана. Вы можете отключить напоминание, нажав кнопку .

7. Функция запуска/паузы/отмены 1> Если было задано время приготовления пищи, нажмите кнопку для подтверждения начала приготовления. Если приготовление было поставлено на паузу, нажмите , чтобы пища готовилась дальше. 2> В процессе приготовления пищи нажмите , чтобы поставить духовой шкаф на паузу . Нажмите ,дважды, чтобы отменить приготовление пищи.

8. Функция энергосбережения 1> В режиме ожидания или если включена функция напоминания, зажмите на 3 секунды, LED-дисплей потухнет и духовой шкаф перейдет в режим энергосбережения. >2команд, LED-дисплей потухнет и духовка перейдет в режим энергосбережения. 3> Чтобы вывести духовой шкаф из режима энергосбережения, нажмите любую кнопку или поверните любую ручку.

16

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

9. Пиролитическая очистка (только в некоторых моделях) Данная функция позволяет тщательно очистить камеру духовки. 1> Поверните ручку «К1», чтобы выбрать функцию низкотемпературной очистки. На LED-дисплее высветится символ «PYA». 2> Нажмите , чтобы подтвердить начало приготовления. Время по умолчанию выставлено на 2 часа. На LED-дисплее будет светиться символ «PYA». 3> Поверните ручку «К1», чтобы изменить время очистки (можно выставить 1:30 или 2:00 часа).

Примечания A) Если дверь духового шкафа открыт, кнопка старта не будет работать, на дисплее высветится «DOOR», «PYA». B) Если температура в центре духового шкафа превышает 200 °C, нажатие на кнопку отмены переводит духовку в режим ожидания. Если температура выше 300 °C, при нажатии на кнопку запуска высветится индикатор «COOL». C) Если в обычном рабочем режиме будет открыта дверца, нагреватель перестанет работать, на дисплее высветится«DOOR», вы услышите звуковой сигнал до тех пор, пока не будет закрыта дверца или нажата кнопка отмены. D) Если по окончании пиролитической очистки температура в духовке менее 300 °C, LED-дисплей отключится. E) Перед тем, как включать функцию пиролитической очистки, убедитесь, что духовка пустая и в ней нет воды. Не кладите ничего внутрь (напр., сковородки, противни, поддоны, телескопические направляющие и т.д.), т.к. процесс очистки может повредить их.

17

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

10. Мягкое закрывание двери Если дверь открыта под углом > 30 °, ее можно зафиксировать в любом положении. Если дверь открыта под углом ≤ 30 °, дверца медленно закроется при помощи амортизатора. Пожалуйста, закрывайте дверцу духового шкафа аккуратно.

11. Функция отложенного старта 1> Чтобы использовать эту функцию, необходимо заранее выставить часы, после чего выставить время отложенного старта. Не нажимайте кнопку времени, поверните ручку «К1», чтобы выбрать функцию.

2>Нажмите кнопку , чтобы выставить время и температуру приготовления пищи. Поверните ручку «К1», чтобы выставить время, и ручку «К2», чтобы настроить температуру.

3> Нажмите кнопку , чтобы закончить настройку функции. На дисплее высветится индикатор . Не будет никаких других

сигналов. Время сохранения можно проверить, нажав на кнопку . Через 3 секунды на дисплее снова будет показываться время. 4> В данной функции приготовление пищи начнется автоматически после звукового сигнала. Будет светиться символ , а остальные индикаторы будут работать как обычно.

18

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

Примечание: 1. Функции освещения камеры и размораживания, щуп для мяса не могут быть установлены вместе с функцией отложенного старта.. 2. При установке функции отложенного старта нажмите один раз кнопку отмены, на дисплее высветятся время и температура отложенного старта, а иконка меню будет светиться постоянно. Снова нажмите кнопку, на дисплее высветится часы. При нажатии на кнопку запуска духовой шкаф вернется в режим установки отложенного старта. 3. Функция отложенного старта и функция напоминания не могут быть установлены вместе.

12. Щуп для мяса:

1> В режиме ожидания воткните щуп для мяса, на дисплее

высветится «PROB», и замигает иконка .

2> Поверните ручку «К1», чтобы выбрать необходимую функцию, после чего высветится соответствующий индикатор. Схема функциональной последовательности: .

Нажмите , чтобы подтвердить выбор функции. 3> Поверните ручку «К2», чтобы выставить температуру. Нажмите чтобы подтвердить использование щупа. На маленьком LED-дисплее будет отображаться температура, а на большом будет светиться «PROB». 4> По окончании приготовления мяса 5 раз прозвучит звуковой сигнал. По достижении нужной температуры высветится соответствующий индикатор. Если вы вынули щуп из мяса, он перейдет в режим ожидания, а на дисплее будет отображаться время приготовления. Примечание: A) Диапазон температур от 50 до 150 градусов. B) Во время работы щупа время приготовления пищи невозможно выставить.

19

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

C) В процессе приготовления нажмите кнопку стоп один раз, духовой шкаф остановится, замигает LED-дисплей. Нажав на кнопку стоп еще раз, вы можете отменить текущее задание приготовления пищи. D) Если вы воткнули щуп в мясо или вытащили его, будут отменены все программы. E) Если после запуска программы на дисплее отображается символ «Er-3», это означает, что в щупе произошло короткое замыкание. Ремонтировать щуп должны квалифицированные специалисты.

13. Примечание 1> Лампа в духовке будет светиться во всех режимах, кроме пиролитической очистки 2> Если была настроена программа приготовления пищи, но кнопка не была нажата в течение 5 минут, на дисплее будет отображаться текущее время или духовой шкаф перейдет в режим ожидания, после чего программа будет отменена. 3> Если вы правильно нажимаете на кнопки, они издают «пикающий» звук. Если вы нажимаете на кнопки слишком слабо, они не будут реагировать. 4> По окончании приготовления пищи 5 раз прозвучит звуковой сигнал.

*ЧИСТКА И УХОД*

При тщательном уходе и очистке Ваш духовой шкаф надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. О том, как правильно ухаживать за духовым шкафом, Вы узнаете из этого раздела.

*Указания* Чтобы продлить срок службы духовки, необходимо достаточно часто очищать ее, принимая во внимание, что:

20

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

1.Для чистки и ухода за духовкой всегда выключайте духовку из розетки и дайте ей остыть.

2. Эмалированные

детали или детали из нержавеющей стали следует мыть теплой водой. При этом нельзя использовать абразивные порошки или вещества, вызывающие коррозию, так как они могут повредить эмалированные или стальные детали или способствовать появлению пятен на стальных деталях. 3.Если такие пятна трудно удалить, следует использовать специальные средства, имеющиеся на рынке. После очистки деталей рекомендуется тщательно ополоснуть и высушить их. Внутри духовку следует тщательно промыть непосредственно после приготовления пищи, пока духовка еще не остыла, горячей водой с мылом; следы мыла полностью удалить посредством ополаскивания, а затем полностью осушить внутреннюю часть духовки. Нельзя использовать абразивные детергенты (например, чистящие порошки и т.п.) и абразивные губки, которые предназначаются для мытья тарелок, а также кислоты (которые используются для удаления известкового и иного налета), так как такие средства могут повредить эмаль.

3. Если имеется грязь или пятна жира, удалить которые особенно трудно, следует использовать специальные

21

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

средства для чистки духовок и строго соблюдать инструкции, которые приводятся на их упаковке.

4.Если духовкой пользуются в течение длительного времени, в ней может образоваться конденсат. Конденсат следует удалять при помощи мягкой ткани. 5.Спереди внутри духовки имеется резиновое уплотнение, которое служит гарантией надлежащего функционирования духовки. Следует регулярно проверять состояние этого уплотнения. При необходимости его следует очищать; при этом нельзя применять никаких абразивных средств или предметов. Если уплотнение будет повреждено, следует обратиться в ближайший сервисный центр. При этом духовку не рекомендуется использовать до тех пор, пока она не будет отремонтирована. 6.Категорически запрещается выстилать дно духовки алюминиевой фольгой, так как фольга аккумулирует тепло, а это может привести к нарушению процесса приготовления пищи и даже к повреждению эмали. 7.Стеклянную дверцу следует мыть, используя какое- либо неабразивное средство или губку, а затем досуха протирать мягкой тканью. 8.При очистке дверного стекла духовки не следует использовать жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, так как они могут оставить на поверхности царапины. Подобные дефекты могут привести к разрушению стекла.

22

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

9.После каждой жарки мяса вымойти противни, как только они остынут, чтобы удалить весь жир.

*Установка двери обратно*

Вставьте дверь в духовку с помощью двух держателей, держите дверь под углом 15 градусов.

*Замена лампочки в духовке*

Для того чтобы заменить лампочку, отключите плиту от сети, выкрутите лампочку и замените на новую со следующими характеристиками: 25Вт, 220-240В, 50Гц с температурным сопротивлением 300°С или выше.

23

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

АКСЕССУАРЫ Щуп для мяса: перед использованием воткните щуп в центр самого толстого куска мяса или во внутреннюю часть мяса птицы, подальше от костей и жира. Поставьте пищу в печь и подключите щуп для мяса. Щуп должен находиться как можно дальше от источника тепла. Закройте дверь духового шкафа.

Телескопические направляющие: в некоторых моделях имеются телескопические направляющие, что облегчает использование духового шкафа. Такие направляющие можно снять для очистки – нужно всего лишь открутить крепежные болты.

Хромированная решетка: используется для гриля, жарки мяса, выпечки.

Универсальный противень: используется для приготовления большого количества пищи – пирожков, выпечки, замороженной еды, либо для сбора жира и мясных соков.

Хромированные решетки для правой и левой стенках камеры: Для безопасной работы убедитесь, что решетки в духовой шкаф зафиксированы правильно на боковых фиксаторах. Это позволит осторожно и гладко вытаскивать противень и хромированную решетку, причем выпадение пищи исключено.

24

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

***СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ*** Духовка позволяет выбрать из разнообразных вариантов самый лучший способ приготовления того или иного блюда. Со временем вы научитесь наилучшим образом использовать разнообразные возможности плиты, следуя приведенным ниже указаниям.

*Предварительное нагревание*

Если духовку следует предварительно нагреть (это обычно требуется при выпечке из дрожжевого теста), можно использовать режим «Верхний и нижний нагрев

с вентилятором» , чтобы как можно быстрее нагреть духовку до требуемой температуры и при этом сократить потребление электроэнергии.

После того, как блюдо будет помещено в духовку, можно выбрать режим, больше подходящий для его приготовления.

*Приготовление пищи на двух полках*

При приготовлении пищи не менее чем на двух полках одновременно, следует использовать только режим

«Верхний и нижний нагрев с вентилятором ,

25

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

так как он более всего подходит для приготовления пищи таким способом.

1. Духовка комплектуется 5 полками. При работе в этом режиме следует использовать две из трех центральных полок; на самую нижнюю и самую верхнюю полку горячий воздух поступает непосредственно, и, тем самым, изысканные блюда на этих полках могут подгореть. 2. Следует взять за правило пользоваться 2-й и 4-й полкой, считая снизу, и располагать продукты, для приготовления которых требуется больше теп- ла, на 2-й полке снизу. Например, при приготовлении, одновременно с другим блюдом мясного жаркого следует помещать жаркое на 2-ю снизу полку, а блюдо, требующее более деликатного процесса приготовления, на 4-ю снизу полку.

3. Если одно из блюд требует длительного времени приготовления при высокой температуре, следует установить промежуточную температуру, поместить блюдо, требующее более деликатного процесса приготовления, на 4-ю снизу полку и в первую очередь вынимать из духовки то блюдо, на приготовление которого требуется меньше времени. 4. Поддон следует устанавливать на нижнюю полку, а

решетку – на верхнюю.

26

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

*Использование гриля* В подобной многофункциональной духовке имеется два различных режима приготовление пищи на гриле только при закрытой дверце духовки. Следует использовать режим «Гриль» , помещая блюдо под центром гриля (который расположен между 3-й и 4-й снизу полками), потому что в этом режиме используется только центральная часть верхнего нагревательного элемента.

Следует использовать нижнюю полку (1-ю снизу), разместив на ней поддон, предназначенный для того, чтобы собирать соус и/или жир, который не должен попадать на дно духовки.

При использовании этого режима рекомендуется устанавливать термостат на максимальное значение. Однако это не значит, что в этом режиме нельзя готовить при более низких температурах; следует просто переключить ручку термостата на желаемую температуру.

Режим «Верхний и нижний нагрев с вентилятором»

особенно полезен в том случае, если требуется быстро приготовить пищу на гриле, поскольку при таком распределении появляется возможность не

27

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

только получить на продукте румяную корочку, но и достаточно хорошо прожарить и его нижнюю часть.

Кроме того, этот режим может также оказаться полезным, если желательно, чтобы в конце приготовления блюда на нем образовалась румяная корочка, если это, например, запеченные макароны.

При использовании этого режима решетку помещают на 2-ю или 3-ю снизу полку (см. таблицу приготовления пищи), а затем, чтобы предотвратить попадание капель жира на нижнюю часть духовки и образования чада, на первую снизу полку помещают поддон.

**Важно:** *На гриле готовят только при закрытой дверце духовки.*

Это позволяет получить великолепный результат и одновременно сократить потребление электроэнергии (до 10%).

При использовании этого режима рекомендуется устанавливать термостат на 200 , так как это самый экономичный способ приготовления пищи на гриле, который основан на использовании инфракрасного излучения. Однако это не значит, что в этом режиме нельзя готовить при более низких температурах; достаточно просто установить ручку термостата на желаемую температуру.

°С

28

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

*Таким образом, наилучшие результаты при приготовлении пищи на гриле можно получить, если устанавливать решетку на нижних полках (см. таблицу приготовления пищи), а затем, с целью предотвращения попадания капель жира на дно духовки и образования чада, помещать на первую снизу полку поддон.*

*Выпечка*

Выпечку следует помещать в предварительно нагретую духовку. Следует убедиться в том, что духовка разогрелась до требуемой температуры В процессе выпекания не открывать дверцу духовки, чтобы пирог не «сел». Общие правила:

*Выпечка слишком сухая* - следует повысить температуру на 10 O

С и сократить время приготовления блюда.

*Выпечка «села»* - следует использовать меньше жидкости или понизить температуру на 10 O

С.

*Выпечка слишком «прихватилась» сверху* - следует переставить выпечку на более низкую полку, понизить температуру и сократить время приготовления блюда.

29

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

*Выпечка хорошо пропеклась изнутри, но остается липкой снаружи* – следует использовать меньше жидкости, понизить температуру и увеличить время приготовления блюда.

*Выпечка прилипает к форме -* следует смазывать форму жиром и посыпать ее мукой, или выстилать промасленной бумагой.

*Использовалось больше одного уровня (в режиме «верхний и нижний нагрев с вентилятором»), и на одной и той же стадии приготовления пищи результаты не одинаковы -* следует задать более низкую температуру. Не обязательно вынимать блюда со всех полок в одно и то же время.

*Приготовление пиццы*

Чтобы получить наилучшие результаты, необходимо использовать режим «*Верхний и нижний нагрев с вентилятором*»

1 Следует предварительно прогреть духовку в течение,

как минимум, 10 минут; 2 Использовать легкую алюминиевую форму для пиццы, поместив ее на решетку, которая прилагается к духовке. Если используется поддон, то на приготовление пиццы требуется больше времени;

30

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

при этом трудно добиться образования хрустящей корочки. 3 Во время приготовления пиццы не следует часто

открывать дверцу духовки. 4 Если в пицце много наполнителей (три или четыре слоя), то рекомендуется добавлять верхний слой сыра «Моцарелла» на стадии полуготовности. 5 Если пиццу готовят на двух полках, следует использовать 2-ю и 4-ю полку, устанавливать температуру 220оС и помещать пиццу в духовку после того, как духовка хорошо прогреется в течение не менее 10 минут.

*Приготовление рыбы и мяса*

При приготовлении мяса, дичи и рыбы термостат следует устанавливать на температуру в интервале от 180 о

С до 220оС.

При приготовлении мяса «с кровью», которое должно хорошо запечься снаружи, а внутри оставаться сочным и нежным, его сначала следует в течение короткого времени обжаривать при высокой температуре (200оС- 220оС), а затем переключить духовку на более низкую температуру. Общее правило таково: чем больше кусок жарящегося мяса, тем ниже должна быть температура. Следует

31

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

помещать мясо в центре решетки и ставить под решетку поддон для того, чтобы на нем собирался жир.

Необходимо убедиться в том, что решетка установлена таким образом, что находится в центре духовки. Если желательно, чтобы больше тепла поступало снизу, следует использовать нижние полки. Чтобы приготовить вкусное жаркое (особенно из утки и дичи), следует прикрыть мясо сверху свиным салом или беконом.

Блюдо Вес

(в кг)

«Верхний Режим нижний нагрев»

Время предва - рительного нагревания

Положение ручки термостата (мин)Поворотный

Положение

Время

переключатель

режимов

приготовления (мин)

и

полки, считая снизу

Утка Жаркое из говядины или телятины

Жаркое из свинины

Бисквиты (выпечка быстрого приготовл ения)

Домашние пироги

1 3 65-75

1 3 70-75

1 3 70-80

1 3 15-20

1

3

30-35 15 15 15 15 15

200

200

200

180

180

32

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

Пицца (на двух полках)

1 2-4 15 220 15-20

Лазанья

молодого барашка Мясо и

Жареный цыпленок с картофелем -

Макрель

Сливовый торт

Пирожные

с

кремом (на 2 полках)

Бисквиты (на 2 полках)

Бисквитный торт (на 1 полке)

Бисквитный торт (на 2 полках)

Пикантные

пирожки

й

румяной корочки

1 3 1 2 1 2-4 1 2 1 2 0,5 2-4

0,5 2-4 0,5 2 1,0 2-4

3

30-35

50-60

«Верхний Режим

нижний 60-75 нагрев с вентиля тором»

30-35

40-50

20-25

10-15

15-20

20-25

25-30

«Двойно Режим великолепной

Образование 1,5 гриль»

3/4

33

10 10 10 10 10 10 10 10 10

15

200

180

180

80

170

190

180

170

170

20

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ**

Камбала и кальмар

Кальмар и кебабы из креветок

трески Филе Овощи гриле на Стейк из телятины Отбивные котлеты Гамбургер Макрель

Запеченные сандвичи

1 1 1 1 1 1 1 1 0,4

8-10

6-8

Режим

3/4

10

«Гриль»

10-15

15-20

15-20

7-10 15-20

2-3

Режим «Двойной гриль с вентиля тором» -

Цыпленок гриль 1,5 3 5 200 55-60

34

4 4 4 4 4 4 4 4

5 5

5 5 5 5 5 5 5

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс. Макс.

Макс.

**ИНСТРУКЦИИПОЭКСПЛУАТАЦИИ Примечание** Время приготовления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от личных вкусов. При приготовлении пищи на гриле или на гриле с распределением тепла посредством вентилятора на первой снизу полке необходимо всегда устанавливать поддон.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ**

В этом разделе вы найдёте ряд рекомендаций, как сэкономить электроэнергию в процессе выпекания и жарения и как правильно утилизировать духовой шкаф. *Экономия электроэнергии* ∎ Предварительно нагревайте духовой шкаф только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах руководства по эксплуатации. ∎ Используйте тёмные, покрытые чёрным лаком или эмалированные формы для выпекания. Они особенно хорошо поглощают тепло.

∎ Как можно реже открывайте дверцу духового шкафа во время тушения, выпекания или жарения продуктов.

35

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ**

∎ Несколько пирогов лучше всего печь один за другим. Духовой шкаф ещё тёплый, за счёт чего время выпекания второго пирога уменьшается. Два пирога прямоугольной формы можно поставить рядом.

∎ При длительном времени приготовления духовой шкаф можно выключить за 10 минут до окончания приготовления и использовать остаточное тепло для доведения блюда до готовности.

36

*Правильная утилизация упаковки*

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Нельзя утилизировать электрические устройства как не рассортированные муниципальные отходы; следует использовать отдельные приспособления для сбора подобных отходов.

Необходимо связаться с местными властями и получить у них информацию об имеющейся в наличии системе сбора подобных отходов. Если электрические устройства утилизируются на полигонах захоронений или на свалках, вредные вещества могут проникнуть в грунтовые воды, попасть в пищевую цепь и оказать негативное влияние на здоровье и самочувствие.

37

Сертификат соответствия No ТС RU C-CN.МЛ66.B.01559 Орган по сертификации: ООО "Авто Эксперт". Адрес: 125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д. 1. Срок действия: до 04.08.2021

Информационно-справочная служба тел. 8-800-777-00-88 Импортер: ООО “Ориент Хоусхолд Апплиансес”, 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1

PN:16171100A23475

Производитель: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd., No.6 Yongan Road, Beijiao Shunde, Foshan, Guangdong Province, China Сделано в Китае